**3.3.5** **In bedrijf nemen P 305**

**Doel:** In bedrijf nemen P 305

**Veiligheid:** Gebruik de voorgeschreven PBM.

**Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:**

* WI 3.3.1. Niveau V 301

**Uitgangssituatie:**

* V 301 is gevuld

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Handelingen:** | **Functie** | **Paraaf** |
| 1. Schakel beide werkschakelaars P 305 in
 | BO |  |
| 1. Start P 305**Opmerking:** **Indien pomp P305 niet start neem contact op met begeleider c.q. beheerder**
 | MK |  |
| 1. Neem regelaar LIC 301 op handbediening (MAN)
 | MK |  |
| 1. Regel het uitgangssignaal van de regelaar rustig omhoog totdat het Niveau 100 cm is.
 | MK |  |
| 1. Zet de regelaar LIC 312 op automatisch (AUT), indien PV-gelijk is aan 100 cm
 | MK |  |

**Eindsituatie:** P 305 in bedrijf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | Student |  |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |