**3.3.8** **In bedrijf nemen Heater E 303**

**Doel:** In bedrijf nemen Heater E 303

**Veiligheid:** Gebruik de voorgeschreven PBM.

**Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:**

* WI 3.3.7 .In bedrijf nemen stoom op E 301

**Uitgangssituatie:**

* Heater E 303 in bedrijf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Handelingen:** | **Functie** | **Paraaf** |
| 1. Open afsluiter HV 360 (Waterafsluiter)
 | BO |  |
| 1. Open afsluiter HV 361 (achterzijde Vulcanic Heater E303)
 | BO |  |
| 1. Hoofdschakelaar Heater E 303 op in zetten
 | BO |  |
| 1. Bij alarmsignaal op Heater E 303, druk op esc/reset
 | BO |  |
| 1. Via menu (F3) naar mode regulation gaan, druk op ENTER
 | BO |  |
| 1. Druk op powerknop
 | BO |  |
| 1. Pomp Heater E 303 gaat draaien, Zon Icoon verschijnt op display
 | BO |  |
| 1. Controleer of de temperatuur op loopt
 | BO |  |

**Eindsituatie:** P 302 in bedrijf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | Student |  |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |