**3.3.6** **In bedrijf nemen P 302**

**Doel:** In bedrijf nemen P 302

**Veiligheid:** Gebruik de voorgeschreven PBM.

**Voorgaande instructies zijn uitgevoerd:**

* WI 9.1.1.Utilities in bedrijf nemen
* WI 3.3.5 In bedrijf nemen P 305

**Uitgangssituatie:**

* Utilities inbedrijf
* P 305 is gestart

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Handelingen:** | **Functie** | **Paraaf** |
| 1. Regel FZAL 310 op 45 **mm l/h** (sperwater seal P 302)
 | BO |  |
| 1. Vraag begeleider c.q. beheerder om FZAL 310 vrij te geven
 | BO / MK |  |
| 1. Schakel beide werkschakelaars P 302 in
 | BO |  |
| 1. Start P 302.**Opmerking:****Indien pomp niet start, waarschuw beheerder c.q. begeleider.**
 | MK |  |
| 1. Neem regelaar FIC 302 op handbediening (MAN)
 | MK |  |
| 1. Regel het uitgangssignaal van de regelaar rustig omhoog totdat de circulatiestroom 6 m3/h is.
 | MK |  |
| 1. Zet de regelaar FIC 302 op automatisch (AUT), indien PV gelijk is aan 6 m3/h
 | MK |  |

**Eindsituatie:** P 302 in bedrijf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verbeterpunten t.a.v. de inhoud van de werkinstructie | Student |  |
| Bijzonderheden bij de uitvoering van de werkinstructie | Student |  |
| Paraaf Docent: |  |  |